< Cisco szerint a hálózat

Alkalmazási réteg

Szerző: Sallai András

Copyright © Sallai András, 2018

Licenc: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

Web: https://szit.hu

Az alkalmazási réteg

OSI legfelső három rétege

Az alkalmazási réteg:

Domain Name System

Simple Mail Transfer Protocol

Post Office Protocol

Internet Message Access Protocol

HyperText Transfer Protocol

Dynamic Host Configuration Protocol

A megjelenési réteg néhány protokollja:

Motion Picture Experts Group (MPEG)

Graphics Interchange Format (GIF)

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Portable Network Graphics (PNG)

Viszony réteg:

alkalmazások közötti párbeszéd megteremtése

munkamenet kezelés

TCP/IP

Tartománynév rendszer

DNS

E-mail

SMTP

POP3

IMAP

Fájlátvitel

FTP

TFTP

BitTorrent

Web

HTTP

Állomás konfiguráció

BOOTP

DHCP

Távoli elérés

telnet

SSH

RDP

P2P

Peer-to-peer

nincs dedikált szerver

a felek egyenrangúak

Helyi hálózaton a peer-to-peer:

fájlmegosztás

nyomtatómegosztás

hálózati nyomtató

Internetes P2P megvalósítások:

eDonkey – fájlcserélés

eMule – fájlcserélés

Shareaza – fájlcserélés

BitTorrent – fájlcserélés

Bitcoin – virtuális pénz

LionShare – virtuális pénz

Kliens-szerver modell

egyik vagy több gép dedikáltan szerver

a többi kliens

a kliensek kérnek valamit

a szerver teljesíti

e-mail

web

fájlátvitel

FTP

Web

DNS kérés

URL

HTTP

HTTPS

HTTP Secure

hitelesítés és titkosítás

SSL – Secure Socket Layer

a forgalom titkosítása

E-mail

Működés

E-mail felépítése

levélfejléc

törzs

A levél fejléce minimum tartalmaznia kell a címzettet és a feladót.

E-mail szerver viselkedések

POP3

a levelek letöltődnek a kliensre (alapértelmezetten)

a szerver nincs terhelve

nehéz menteni a leveleket, ha nincs a szerveren

IMAP

a levelek a szerveren maradnak

könnyebb mentés

a tárhely hamar fogy

DNS

DNS-szerver

BIND – Berkeley Internet Name Domain

névfeloldó démon

named daemon → named

Eredetileg a kaliforniai Berkeley Egyetem négy diákja fejlesztette – 1980 évek elején

DNS üzenetformátum

fejrész
kérdés
válasz
illetékesség
plusz információ

DNS szerverek erőforrásrekordjai

SOA – zóna kezdő rekord

A – állomáscím

NS – illetékes névkiszolgáló

CNAME – álnév

MX – e-mail kezelő szerver

ISP DNS szerver

Az operációs rendszerek is tárolják egy ideig a feloldott neveket.

Windowson a gyorsítótár tartalma:

ipconfig /displaydns

DNS hierarchia

Egy szerver illetékes egy név esetén, ha tudja milyen IP cím tartozik hozzá, vagy tudja ki az aki tudja.

Top Level Domain

röviden TLD

legfelső szintű tartománynevek

Pl.:

.hu

.eu

.com

.org

.jp

.org

.net

.and

Illetékesség

Egy szerver illetékes, ha adott tartományra bejegyzése van.

DNS-kliens

böngészők vagy az Internetet használó más programok

DNS-feloldó – resolver

névfeloldást biztosít az alkalmazások számra

ISP DNS szerver

Egy internetkapcsolathoz általában kapunk 2 DNS szervert. Ezek a szerverek általában nem illetékesek egyetlen tartománynévben sem, csak gyorstárazást végeznek.

nslookup

Az nslookup a következőkre használható:

állomásnév feloldása, lekérdezése

hibakeresés

Paraméter nélküli indításnál az alapértelmezett névszertől fogad információkat, és interaktív módban indul. Interaktív módból kilépés: exit.

FTP

az FTP-ről

File Transfer Protocol

fájlátviteli protokoll

Az FTP szerver-kliens alapon használható.

FTP kapcsolat

Két kapcsolattal dolgozik:

kontrollkapcsolat

adatkapcsolat

Módok

Kétféle mód:

passzív FTP

aktív FTP

SMB

Az SMB-ről

Server Message Block

IBM 1980-as évek végén készíti

fájlmegosztás

állandó kapcsolat (szemben az FTP-vel)

Windows ezt használja

A következő hálózati erőforrások használhatók:

fájlok

könyvtárak

nyomtatók

sorosportok

SMB üzenetek

hitelesítés

fájlok elérése

nyomtató elérése

üzenetváltás

A Windows legfőbb szolgáltatása szerveren és munkaállomáson.

Windows 2000

A Windows 2000 szervertől kezdve a MS termékek DNS neveket használnak

Samba

Linux és Unix rendszereken SMB szolgáltatás

A Windowsokkal együttműködik