< Hardver

Tápegység

Szerző: Sallai András

Copyright © 2014, Sallai András

Licenc: CC BY-SA 4.0

Web: https://szit.hu

Bevezetés

A tápegységek biztosítják a számítógép áramellátását. Angolul power supply unit néven kell keresnünk.

Az alaplapnak nincs szüksége 220 V feszültségre, ezért az áramot letranszformálja. Az alap alkatrésze 12 V, 5 V, vagy alacsonyabb feszültséget vesznek fel. Így ha a számítógépet szétszedjük, és nem nyúlunk a tápegységhez akkor a magas 220 V feszültség nem fenyeget minket. Nem volt ez mindig így, ma már azonban nyugodtan szétszedhetjük a számítógépet, eltekintve az alaplaptól.

Típusok

A következő szabványok egyben alaplap szabványok is.

XT - Az operációs rendszer még nem tudja vezérelni

AT - Az operációs rendszer még nem tudja vezérelni

ATX - Folyamatosan +5V-os feszültséget kap az alaplap

BTX - Nem terjedt el - létrehozásának célja, az alaplapok hatékonyabb hűtése

Az XT és AT tápegységek esetén az operációs rendszerből még nem lehetett kikapcsolni a számítógépet. Az ATX-es számítógéppel ez már természetes lehetőség.

Tápegységek jellemző adatai

Teljesítmény. Hány wattot vesz fel? Jellemző adatok:

300 watt

350 watt

400 watt

450 watt

500 watt

600 watt

750 watt

950 watt

1200 watt

Tápegységek kimenetei

Feszültségszint	Leírás
+5V	bővítőkártyák, IDE, USB, PS/2 stb.
+12V	merevlemez, optikai meghajtó, hajlékonylemez, soros port pozitív
-5V	föld (ehhez képest értendő a többi feszültségszint)
-12V	például soros port negatív feszültségszintjéhez
3,3V *	bővítőkártyák, processzor
+5VSB *	szünetmentes feszültség

Egyszerű tápegység

Hibák

Lehetséges hibák:

nem ad áramot

túlzottan melegszik → ingadozó áram

füstöl

a ventilátor áll

terhelés esetén esik a feszültség

poros → túlmelegszik